**采购需求**

**一、采购内容及数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 数量 | 预算金额(元) | 备注 |
| 1 | 硬盘还原卡 | 1批 | 303070 |  |

**二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）**

|  |  |
| --- | --- |
| ▲付款条件 | 本合同签订后卖方向买方支付合同价款的5%作为履约保证金；卖方完成全部供货及安装、调试、培训并通过买方验收，买方入库报销后15个工作日内，买方向卖方支付100%合同价款（卖方必须先开具合同金额100%的正式增值税专用发票）；履约保证金自验收合格之日，一年后无质量问题，资产管理处收到使用部门填写的验收单后7个工作日内无息退还。 |
| 质保期 | 5年 |
| 交付时间 | 成交通知发出后15个工作日内送至指定地点。 |
| 交付地点 | 温州职业技术学院指定地点。 |

1. **技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 1 | 固态硬盘 | 1、2.5英寸、安装支架   1. ▲连续读≥550MB/S、连续写≥520MB/S，缓存≥1GB   3、▲闪存类型非QLC，最低写入量不得低于600TBW | 201个 |
| 2 | 还原卡 | 1、▲独立的硬件卡，采用PCI-E接口，速度最快为600MB/S。  2、▲硬卡带两个硬盘接口（一个M.2,一个SATA口），硬盘数据线与硬件卡直接相连，控制了硬盘读写，可以做到彻底保护硬盘数据，彻底防止病毒破坏。  3、同时支持保护两块硬盘，并支持两块硬盘数据传输  4、卡集成底层硬件驱动，无需安装底层驱动。  5、网络拷贝速度快，千兆环境速度达每分钟6-7GB，百兆也能突破1GB，业界领先。  6、支持多节点，多进度保护和传输  7、支持跨网段的服务器系统下载和参数同步  8、支持在同一硬盘上分区之间的拷贝，这样在同一个硬盘上安装多个同样操作系统的时候，只需要安装一个。  9、底层控制U盘和光盘的使用，防止病毒的带入  10、支持大于2TB的硬盘  11、单个操作系统可以设置操作密码。  12、支自持动和手动修改IP地址，支持IPV6，满足网络升级的需要，针对不同的系统可以自动设置不同的IP地址，  13、支持公用资料立即还原  14、支持注册软件分发（针对需要单机注册的软件，只需在样机上注册后，网络拷贝过去不需逐台注册，立即可以使用）  15、支持自动修改登录用户名  16、支持软件背景图片的自定义设置  17、支持中文开机选单设置  18、开机选单支持系统软件名称的备注。  19、支持常用设置跨网段离线同步 | 201块 |
| 3 | 服务器硬盘 | 企业级8T SATA 7200转及以上 | 4个 |

**四、其他**

**标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在磋商现场，根据磋商小组与供应商的磋商进行变动。**

**除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。**