**采购需求**

**一、采购内容及数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 数量  | 预算金额(元) | 备注 |
| 1 | 化粪池、隔油井、沉沙井、窨井、下水道疏通清理 | 1批 | 45000.00 |   |

**二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）**

|  |  |
| --- | --- |
| **▲付款条件** | 卖方完成全部服务内容并通过买方验收，验收合格后，按每个学期支付一次。 |
| **合同期** | 本合同期限为2+1，即第一次合同期限为：2021年7月1日至2023年6月30日。两年到期后，若服务质量较好，经双方协商同意，可续签一年到2024年6月30日。 |
| **交付地点** | 温州职院资产经营有限公司指定地点。 |

1. **技术要求**

|  |
| --- |
| 1. 项目名称：温州职院资产经营有限公司化粪池、隔油井、沉沙井、窨井、下水道疏通清理。
2. 预算金额：4.5万元人民币；包括人员工资、各类劳动福利、保险、材料、工具、车辆及设备的维修保养，及各项税费等。
3. 服务内容：

校园范围内的雨水、污水、明沟渠清理，室外管道主管道疏通管理，化粪池、隔油井、沉沙井、窨井清理。1. 服务要求：
2. 遵守甲方各项规章制度，服从甲方的管理。
3. 凡属乙方工作范围的内容，自接到甲方清理的紧急通知后，2小时内到达指定地点并开始作业。
4. 爱护甲方环境和财产，不准在甲方范围内使用消防用水等。遇有异常情况及时向甲方有关部门汇报。
5. 每次清理必须完全彻底，检查井内应能见到流水槽，管道要求无堵塞，水流通畅。
6. 每次清理疏通后，应立即将周围清理并冲洗干净。
7. 清理管道及检查井时必须注意安全，污水井盖打开后必须经过一段时间通风后才能下人作业，并要有其他人监护。清理马路上的检查井时要有专人监护行人及过往车辆，并放置警示牌，清理完后要立即盖好井盖。
8. 乙方对井盖是否稳固具有管理责任，发现井盖松动、损坏、丢失、地下管道经过部位地面下陷的情况必须及时与甲方沟通协调，同时做好安全保护措施。
9. 对甲方检查不合格之处，自接到甲方签发的《工作通知单》之时24小时内必须整改完毕。
10. 负责管道清理作业范围内的安全，对一切因乙方原因发生的安全事故以及对第三方的伤害事故负责。
11. 化粪池、隔油池、阴沟、窨井每学年大清理两次。大小沉砂池每学期大清理两次。
12. 平时能随叫随到，不定期检查校园院化粪池、隔油池、沉砂池、雨水管道、污水管道、明沟渠及清理，防止有溢满、堵塞等情况发生。
 |

1. **其他**

**1、标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在磋商现场，根据磋商小组与供应商的磋商进行变动。**

**2、除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。**

**3.如技术部分中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。**